|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 要求 |
| 输入接口 | Type-C |
| 电池 | 7.4V-单节 |
| MCU | LKS32MC074DOF8Q8 |
| MOS | SFN0213T2 |
| 电机接口 | FPC-12PIN-0.5MM  接口顺序按照原来徕芬定义 |
| DCDC | CS5503R |
| 充电IC | CS5095EL |
| 挡位显示LED | 白色0603 \* 3 |
| 电池显示LED | RGB三色，封装待确定 |
| 按键 | 待确定 |
| 锂电保护 | 待确定 |